ALLEGATO 2

Esecuzione di tutti i lavori e le attività necessari per il mantenimento del perfetto stato di funzionamento e conservazione del mezzo navale, svolti secondo gli standard e le istruzioni riportate nei manuali d’uso dalla casa costruttrice dei macchinari, dello scafo, delle macchine della strumentazione di navigazione, delle attrezzature e tutti gli impianti e apparati connessi di bordo.

INTERVENTI SULLO SCAFO

Descrizione servizio	Prezzo unitario offerto,in euro, IVA esclusa	
Alaggio, taccaggio, lavaggio carena con idropulitrice ad alta pressione. Pitturazione dello scafo con tante mani di antivegetativa di prima qualità, alla presenza del tecnico della casa madre che fornisce la pittura, al fine di avere una garanzia sull'applicazione del prodotto, per quanto ne necessiti. Lo spessore della pittura dovrà essere calcolata in base al percorso medio annuale dell'imbarcazione, al momento stimata in 2.000 nm. Copertura assicurativa per incendio e furto per il periodo di sosta in cantiere (15 giorni). Fornitura di corrente elettrica e acqua dolce per il periodo di sosta in cantiere (15 giorni). Varo		
Carteggiatura e verniciatura mobile, banco di lavoro e struttura in legno della plancia con flatting marino		
Fornitura e sostituzione scritte e numeri identificativi del battello		
Controllo e manutenzione delle baderne degli assi portaeliche, assi portaeliche e eliche		
Controllo spazzole tergicristallo di plancia; funzionalità motori spazzole		
Verifica funzionalità pompe di sentina		

Intervento straordinario su apparato motore come da libretto di manutenzione
Descrizione servizio	Prezzo unitario offerto,in euro, IVA esclusa	
Verifica usura girante pompa acqua di mare, regolazione giuoco valvole-bilancieri, sostituzione cinghia organi ausiliari, pulizia scambiatori di calore, pulizia turbocompressore di due motori entrobordo 4 tempi a gasolio, IVECO AIFO modello C13ENTM50 2x6 cilindri, 2x368 KW= 2x500 CV a 2.000 giri/minuto, trasmissione "invertitori rapp. 1 a 1"		

Interventi su impianti elettrici e di raffrescamento
Descrizione servizio	Prezzo unitario offerto,in euro, IVA esclusa	
Controllo corretto funzionamento piastra e scarico a massa della corrente		
Controllo funzionalità quadro elettrico generale impianti elettrici di bordo		
Controllo dispersione cavi di alimentazione dal quadro generale di plancia a tutti i servizi di bordo		
Controllo funzionalità impianto raffrescamento di bordo comprensivo della pulizia di tutti i fancoil		
Sostituzione gas impianto di raffrescamento		

Fornitura e sostituzione di anodi sacrificali in zinco
Descrizione servizio	Prezzo unitario offerto,in euro, IVA esclusa	
Fornitura e sostituzione di n. 4 anodi ovali per flap, 150x60 mm x 1 Kg		
Fornitura e sostituzione di n. 4 flange tonde per timoni ø 110 mm		
Fornitura e sostituzione di n. 4 collari per assi eliche ø 80 mm		
Fornitura e sostituzione di n. 1 ogiva esagonale ø 58 mm, H. 42 mm, dado esagonale 24,5 per elica bow thruster Vetus		

Lavori da eseguire in occasione delle visite ispettive previste dall'Ente Certificatore (RINA) per il rinnovo del Certificato di Navigabilità

Descrizione servizio	Prezzo unitario offerto,in euro, IVA esclusa	
Smontaggio e rimontaggio assi portaelica		
Pulizia timoni, assi portaeliche ed eliche		
Controllo assi portaeliche con liquidi penetranti		
totale		

Firma digitale legale rappresentante